固件更新说明-2024/11/19

2、固件版本：V4.1.1_241119
此版本固件升级XOF协议至V2版本，修复XOF相机部分缺陷。请确保相机先进行固件升级，再进行采集卡驱动/固件更新。
适配的采集卡驱动/固件版本：GS1002F V3.0新协议，V2.4.0.3x/V2.0.0_241022及以上

1、固件版本：V4.0.18_231122
此版本固件优化了相机与采集卡的传输效率。请确保相机先进行固件升级，再进行采集卡驱动/固件更新。
适配的采集卡驱动/固件版本：4.2.1_231115/V1.0.0_231122及以上
